**带密封套的水泥复合管**

Hateflex螺旋软管的地面引入装置

带密封套的水泥复合管 形状坚固的水泥复合管从地板引入的电缆引入系统，通过密封套技术与Hateflex螺旋软管14090连接。

尺寸: 穿墙套管Øi：100mm; 长度（不包括密封套）：500mm

材料: 管道：PVC-U; 封闭盖：PE; 密封套：EPDM; 夹紧圈：W4

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密、水密

商品: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

特性: 通过特殊涂料与混凝土均匀结合; 地板竣工后，可将水泥复合管垂直或斜向与地面齐平截短

订购名称: KES MA90 ZVR100/500

商品号: 2125502003

GTIN: 4052487164894

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de