**Joint annulaire en caoutchouc individuel**

avec technologie de bagues segmentées

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés et dispositions de câbles diverses et répétitives. La garniture d'étanchéité personnalisée à bagues segmentées permet une adaptation sur place aux diamètres de câble. Plusieurs garnitures d'étanchéité personnalisées peuvent être remplacées par une garniture d'étanchéité universelle.

Dimensions: Largeur d'étanchement : 60 mm; Plaques de presse : 5 mm; Øa : 150 / 160 mm

Matériau: Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L; Caoutchouc : EPDM

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau; Étanchéité au Radon

Propriétés: Fabrication personnalisée en fonction d'exigences spécifiques; Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place; Liaison par la forme à la baïonnette par conséquent résistance au déplacement; Aussi convenable pour l’étanchéification des câbles TRI-Delta

Code d‘article: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de