**Egyedi szorítógyűrűs tömítés**

szegmensgyűrű-technikával

Magfuratokban vagy védőcsövekben lévő kábelek tömítéséhez. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez. A kábelek száma és átmérője tetszés szerint választható.

Méretek: Tömítőszélesség: 40 mm; Nyomólemezek: 5 mm; a következő Ø-jű magfuratokhoz/védőcsövekhez kapható: 50 - 200 mm

Nyersanyag: Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél; Gumi: EPDM vagy NBR

Terhelés: Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tömítettség: gáz- és vízzáró; radonzáró

Tulajdonságok: egyedi gyártás a követelményprofilnak megfelelően; Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez

Megrendelési azonosító: HRD SGi b40

GTIN: -

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de